
水质检测

     

      “中心”在水质检测方面拥有丰富的经验，配置有等离子体发射光谱仪（ICP-AES）、等离子体质谱仪（ICP-MS）、紫外和可见分光光度计、火焰光度计、 原子吸收分光光度计、原子荧光光度计、离子色谱仪、自动电位滴定仪、测汞仪、酸度计等。“中心”根据客户的不同类型和检测需求，严格按照中国国家标准（GB）方法、美国国家环保局（USEPA）方法、日本工业标准（JIS）方法、国家建设部（CJ）标准方法、国家环保局（HJ）标准方法、国土资源部（DZ）标准方法、电力（DL）标准方法等对地表水、地下水、矿泉水、生活饮用水、饮用净水、瓶（桶）装水、管道优质饮用水、工业用水、城市用水、灌溉用水、养殖用水、排放水、污水、海水等水质的感官、理化及毒理学指标进行分析测试，检测参数多达140多项。
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 服务内容
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